**МУП «Североморскводоканал»**

**данные производственного контроля качества воды из распределительной сети**

**ЗАТО Североморск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единицы измерения | Норматив по СанПиН 1.2.3685-21 | **Средние значения за 2022 г.** | | | | |
| г. Североморск | г. Североморск  ул. Кортик | жр Росляково  жр Росляково-1  п.г.т. Сафоново  п.г.т. Сафоново-1 | н.п. Североморск-3 | п. Щук-озеро |
| Цветность | градусы цветности | 20 | 21±4 | 21±4 | 25±5 | 18±4 | 19±4 |
| Мутность | ЕМФ (мг/дм3) | 2,6 (1,5) | <1 (<0,58) | <1 (<0,58) | <1 (<0,58) | <1 (<0,58) | <1 (<0,58) |
| Запах 20 о/60о | балл | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Привкус | балл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,30±0,07 | 0,34±0,08 | 0,34±0,08 | 0,25±0,06 | 0,30±0,07 |
| Жёсткость | ºЖ  (ммоль/дм3) | 7 | 0,30±0,05 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,24±0,05 | 0,25±0,05 |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий  в 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий  в 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующих колонии бактерий  в 1 мл | не более 50 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |